              超声内镜系统参数要求

基本情况：

    1、名称：超声内镜系统
2、数量：1套

3、预算：550万

二、基本参数要求(必须提交以下参数满足材料证明)：
扫描方式为电子扫描，超声波中心频率≥4种，5-12MHz

镜体要求：扇扫镜需具备抬钳器功能、钳道直径≥3.8mm。环扫镜为直视视野

内窥镜主机需兼容同品牌胃镜、肠镜、小肠镜及十二指肠镜。

